**Vila Paradiso** *Rider* técnico de sonorização.

- Um computador desktop ou portátil com saída de som P2 estéreo (para ser utilizado como fonte sonora);

- Uma mesa de som estéreo com 4 canais (ou superior);

- Um amplificador de potência para quatro caixas acústicas de 150w RMS por canal (a potencia por canal pode variar a depender do espaço);

- Duas caixas acústicas com cabeamento necessário para a ligação com o amplificador de potência;

Cabeamento do sistema de som:

-Um cabo P2 - P10 estéreo (ou Canon, conforme o modelo da mesa) para a ligação do computador na mesa de som;

-Dois cabos Canon-Canon (ou dois cabos P10-P10 conforme os modelos da mesa de som e do amplificador) para a saída da mesa de som em ligação com a entrada do amplificador.